钢制板式散热器

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **描述** | **型号** | **散热量（W）** | **散热量（W）80/60/20℃** |
| **95/70/18℃** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/8 | 1188 | 891 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/10 | 1485 | 1114 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/12 | 1782 | 1337 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/14 | 2079 | 1559 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/16 | 2376 | 1782 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/18 | 2673 | 1782 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/20 | 2970 | 2228 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-3/22 | 3564 | 2673 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/8 | 1488 | 1116 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/10 | 1860 | 1395 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/12 | 2232 | 1674 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/14 | 2604 | 1953 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/16 | 3348 | 2511 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/18 | 3720 | 2790 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-4/20 | 4092 | 3069 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-5/8 | 2332 | 1749 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-5/10 | 2332 | 1749 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-5/12 | 2798 | 2099 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-5/14 | 3264 | 2448 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-5/16 | 3544 | 2658 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-5/18 | 3987 | 2990 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/4 | 1021 | 766 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/6 | 1532 | 1149 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/8 | 2042 | 1532 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/10 | 2553 | 1915 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/12 | 3064 | 2298 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/14 | 3574 | 2681 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/16 | 4085 | 3064 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-6/18 | 4595 | 3446 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-9/4 | 1612 | 1290 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-9/6 | 2186 | 1640 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-9/8 | 3064 | 2298 |
|  |  |  |  |
| 钢制板式散热器 | 22-9/10 | 3985 | 2989 |
|  |  |  |  |